PRO Recovery Mеню
Главное меню
Открываю
Выхожу
Назад
Стандарт
Включено
Отключено
Подключить USB
USB подсоединён
USB отсоединён
Настройки
Поддельный регион
Шрифт в Recovery
ISO-драйвер
Normal
M33 driver
Sony NP9660
Inferno
USB-устройство в XMB
Flash 0
Flash 1
Flash 2
Flash 3
UMD-диск
Зарядка батареи при подсоединённом USB
Использовать Slim-цвета (для PSP-1000)
Любой путь сохранения в браузере
Прятать MAC-адрес
Пропуск логотипа Sony
Пропуск GameBoot
Прятать PIC0.PNG и PIC1.PNG из меню игры
Защита Flash при USB-соединении
Использовать version.txt из /seplugins
Использовать usbversion.txt из /seplugins
Использовать интернет-обновление PRO
Предотвр. сброс после выхода из сна (только GO)
Дополнительно
XMB  плагины
GAME плагины
POPS плагины
Снятие DRM-защиты
Прятать файлы прошивки из меню игры
Блокировать джойстик в играх
Поддержка старых плагинов (только GO)
Использовать ISO-кэш на Inferno и NP9660
Размер кэша на Inferno и NP9660 (в МБ)
Число кэша на Inferno и NP9660
Метод кэширования на Inferno и NP9660
Разрешить нестандартные имена ISO-файлов
Ускорение карты памяти
Нет
Pop
Game
Vsh
Pop и Game
Game и Vsh
Vsh и Pop
Всегда
Скорость ЦП
XMB  CPU/BUS
GAME CPU/BUS
Плагины
Внутренная память
Карта памяти
Плагины во внутренней памяти
Плагины на карте памяти
Активация
Воспроизведение WMA активировано
Flash-плеер активирован
Назначения кнопок изменены
Кнопка подтверждения: ј
Кнопка подтверждения: ї
Активировать воспроизведение WMA
Активировать Flash-плеер
Назначения кнопок ї/ј изменены.
Поменять назначения кнопок ї/ј (понадобится рестарт VSH)
Удалить данные спящего режима
Данные спящего режима удалены.
Запуск /PSP/GAME/RECOVERY/EBOOT.PBP
Выключить PSP
Спящий режим
Перезагрузка
Рестарт VSH
Страница
Япония
Америка
Европа
Корея
Великобритания
Мексика
Австралия
Гонконг
Тайвань
Россия
Китай
Отладочный I
Отладочный II
Разблокировать 64 МБ RAM